**Управління культури та туризму Коломийської міської ради**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі та розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Коломия, вул. Петлюри, 11**

**(для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб)**

ДК 021 : 2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління культури та туризму Коломийської міської ради 78203, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Театральна,27, код 02006248, юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Коломия, вул. Петлюри, 11 (для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб) відповідно до коду ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2023-04-06-011404-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 456 651 грн з ПДВ**

Обґрунтування технічних  та якісних характеристик. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог законодавства та внутрішніх нормативно-розпорядчих актів.

Термін виконання робіт  до 31 травня 2023 року.

 **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

***Предмет закупівлі* Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Коломия, вул. Петлюри, 11 (для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб) відповідно до коду ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (Обсяг робіт)** |
|   |   |
|  |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних конструкцій |  м3 | 1,1475 |   |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 596,99 |   |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів,укосів, колон та пілястр, площа відбивання в одномумісці більше 1 м2 | м2 | 56,83 |   |
| 4 | Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'янихбалках в цегляних будівлях |  м2 | 30,78 |   |
| 5 | Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок |  м | 19,8 |   |
| 6 | Пиломатеріал обрізний | м3 | 0,155 |   |
| 7 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінахкам'яних з несучою підшивкою із дошок | м2 | 30,78 |   |
| 8 | Пиломатеріал обрізний | м3 | 1,26 |   |
| 9 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит абомат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 30,78 |   |
| 10 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати насинтетичному зв'язувальному, марка М125 | м3 | 6,156 |   |
| 11 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,крокв, мауеpлатів | м3 | 6,16 |   |
| 12 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель іздерев'яних брусків при віднесенні від стель на 15 см | м2 | 154,65 |   |
| 13 | Підвіс П-подібний універсальний  | шт | 846 |   |
| 14 | Дюбель-шуруп 8х100мм | шт | 368 |   |
| 15 | Шурупи самонарізні | шт | 2413 |   |
| 16 | Пиломатеріал обрізний | м3 | 1,05 |   |
| 17 | Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом | м2 | 154,65 |   |
| 18 | Пароізоляційна плівка Strotex | м2 | 160,84 |   |
| 19 | Улаштування підшивки стель струганими дошками |  м2 | 154,65 |   |
| 20 | Дошки обрізні з фаскою 4-6,5 м, ширина 120-150 мм,товщина 25 мм | м3 | 3,65 |   |
| 21 | Улаштування багетів | м | 105,76 |   |
| 22 | Багет деревяний 22х58мм | м | 107 |   |
| 23 | Поліпшене фарбування колером олійним стель подереву | м2 | 154,65 |   |
| 24 | Лак для дерева з колером | т | 0,046 |   |
| 25 | Папір шліфувальний | м2 | 1,86 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілів | м2 | 20,63 |   |
| 27 | Дюбелі 6х40 мм | шт | 50 |   |
| 28 | Шурупи 3,5х9,5 мм | шт | 322 |   |
| 29 | Профіль UD-28/27 | м | 18,6 |   |
| 30 | Профіль СD-60/27 | м | 52,6 |   |
| 31 | Підвіс П-подібний універсальний  | шт | 15 |   |
| 32 | З'єднувач однорівневий | шт | 35 |   |
| 33 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами |  м2 | 20,63 |   |
| 34 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 21,66 |   |
| 35 | Суміші сухі штукатурні гіпсові Knauf Uniflott шпаклівкадля швів ГКЛ 1-5 мм | кг | 7,37 |   |
| 36 | Шурупи 3,5х25 мм | шт | 433 |   |
| 37 | Стрічка армувальна | мп | 20,42 |   |
| 38 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 20,63 |   |
| 39 | Шпаклівка мінеральна Cerezit | кг | 37,13 |   |
| 40 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування | м2 | 20,63 |   |
| 41 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 14,25 |   |
| 42 | Знімання дверних полотен |  м2 | 3,3 |   |
| 43 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 44 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен | м2 | 3,3 |   |
| 45 | Двері металеві в комплекті | шт | 1 |   |
| 46 | Улаштування перегородок з газобетонних блоківтовщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 3,6 |   |
| 47 | Матеріали рулонні гідроізоляційні | м2 | 0,58 |   |
| 48 | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СT 21 | кг | 16,42 |   |
| 49 | Дюбель-шуруп 100 х 10 мм | шт | 29 |   |
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр6 мм | т | 0,00216 |   |
| 51 | Блоки газобетонні 600х200х200мм | м3 | 0,713 |   |
| 52 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 56,83 |   |
| 53 | Суміші сухі штукатурні гіпсові МП-75 | кг | 1733,32 |   |
| 54 | Грунтовка " Хафт-Еульсия" | кг | 2 |   |
| 55 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 93 |   |
| 56 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 97,65 |   |
| 57 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовимисумішами з механізованим нанесенням сумішіштукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки20 мм | м2 | 596,99 |   |
| 58 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщиништукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | 596,99 |   |
| 59 | Грунтовка " Хафт-Еульсия" | кг | 20,95 |   |
| 60 | Маячні профілі металеві оцинковані | м | 511 |   |
| 61 | Склосітка штукатурна лугостійка | м2 | 656 |   |
| 62 | Суміші сухі штукатурні гіпсові МП-75 | кг | 18261,63 |   |
| 63 | Високоякісне фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці | м2 | 653,82 |   |
| 64 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 411,91 |   |
| 65 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіцементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 3,11 |   |
| 66 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжоксамовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 3,11 |   |
| 67 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 2,45 |   |
| 68 | Суміш суха самовирівнююча Ceresit CN-69 | кг | 195,93 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | Ремонт бетонних східців | шт | 8 |   |
| 70 | Суміш цементна швидкотвердіюча Ceresit RS88 | т | 0,0304 |   |
| 71 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічнихплиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 4,87 |   |
| 72 | Плитки керамічні для підлог  | м2 | 4,97 |   |
| 73 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 23 |   |
| 74 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 25,32 |   |
| 75 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit  | кг | 2,22 |   |
| 76 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 3,11 |   |
| 77 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit  | кг | 1,42 |   |
| 78 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 16,17 |   |
| 79 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 23 |   |
| 80 | Плитки керамічні для підлог  | м2 | 3,18 |   |
| 81 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 6,6 |   |
| 82 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit  | кг | 3,27 |   |
| 83 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 25,74 |   |
| 84 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішньогооблицювання стін  | м2 | 6,67 |   |
| 85 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 1,32 |   |
| 86 | Улаштування коробів для обшивки трубгіпсокартонними листами з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 13,43 |   |
| 87 | Стрічка армувальна | мп | 11,6 |   |
| 88 | Дюбелі 6х40 мм | шт | 162 |   |
| 89 | Профіль UD-28/27 | м | 45 |   |
| 90 | Профіль СD-60/27 | м | 62 |   |
| 91 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 33 |   |
| 92 | Шурупи 3,5х25 мм | шт | 224 |   |
| 93 | Суміші сухі штукатурні гіпсові Knauf Uniflott шпаклівкадля швів ГКЛ 1-5 мм | кг | 4,2 |   |
| 94 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 14,1 |   |
| 95 | Шпаклювання коробів мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,43 |   |
| 96 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 24,17 |   |
| 97 | Високоякісне фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами коробів по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,43 |   |
| 98 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 8,46 |   |
| 99 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозендо 20 см2 | м | 692 |   |
| 100 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 692 |   |
| 101 | Проводи з мiдними жилами, число жил та перерiз 3х2,5мм2 | м | 310 |   |
| 102 | Проводи з мiдними жилами, число жил та перерiз 3х1,5мм2 | м | 382 |   |
| 103 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борознидо 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 692 |   |
| 104 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 280 |   |
| 105 | Прокладання гофрованих труб, діаметр умовногопроходу до 25 мм | м | 280 |   |
| 106 | Проводи з мiдними жилами, число жил та перерiз 3х1,5мм2 | м | 280 |   |
| 107 | Захисна трубка /гофрована 16 мм | м | 280 |   |
| 108 | Коробка розподільча  | шт | 9 |   |
| 109 | Клема сполучна для одножильних мідних провідників 32А  | шт | 54 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 9 |   |
| 111 | Вимикач для прихованої проводки 1-но клавішний | шт | 9 |   |
| 112 | Коробка установча | шт | 9 |   |
| 113 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці | шт | 45 |   |
| 114 | Розетка штепсельна одинарна з заземленням | шт | 45 |   |
| 115 | Коробка установча | шт | 45 |   |
| 116 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламппонад 2 до 4 шт | шт | 28 |   |
| 117 | Панель світлодіодна кругла 36Вт | шт | 28 |   |
| 118 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 38 |   |
| 119 | Автоматичний вимикач 3-х полюсний | шт | 3 |   |
| 120 | Автоматичний вимикач 1-но полюсний | шт | 35 |   |
| 121 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |   |
| 122 | Бокс монтажний 40\*30\*20 | шт | 2 |   |
| 123 | Шина нульова | шт | 2 |   |
| 124 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 12 |   |
| 125 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 12 |   |
| 126 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 12 |   |
| 127 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. |  т | 31,4 |   |
| 128 | Перевезення сміття до 5 км | т | 31,4 |   |