**Управління культури та туризму Коломийської міської ради**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі та розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

**Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Коломия, вул. Петлюри, 11**

**(для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб)**

ДК 021 : 2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління культури та туризму Коломийської міської ради 78203, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Театральна,27, код 02006248, юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Коломия, вул. Петлюри, 11 (для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб) відповідно до коду ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2023-04-06-011404-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: **1 456 651 грн з ПДВ**

Обґрунтування технічних  та якісних характеристик. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника з урахуванням вимог законодавства та внутрішніх нормативно-розпорядчих актів.

Термін виконання робіт  до 31 травня 2023 року.

**Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі**

***Предмет закупівлі* Поточний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Коломия, вул. Петлюри, 11 (для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/ або евакуйованих осіб) відповідно до коду ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (Обсяг робіт)** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Розбирання монолітних бетонних конструкцій | | м3 | 1,1475 |  | |
| 2 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та  стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | | м2 | 596,99 |  | |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів,  укосів, колон та пілястр, площа відбивання в одному  місці більше 1 м2 | | м2 | 56,83 |  | |
| 4 | Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних  балках в цегляних будівлях | | м2 | 30,78 |  | |
| 5 | Ремонт дерев'яних балок з нашиванням дощок | | м | 19,8 |  | |
| 6 | Пиломатеріал обрізний | | м3 | 0,155 |  | |
| 7 | Улаштування перекриттів з укладанням балок по стінах  кам'яних з несучою підшивкою із дошок | | м2 | 30,78 |  | |
| 8 | Пиломатеріал обрізний | | м3 | 1,26 |  | |
| 9 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або  мат мінераловатних або скловолокнистих | | м2 | 30,78 |  | |
| 10 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на  синтетичному зв'язувальному, марка М125 | | м3 | 6,156 |  | |
| 11 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок,  крокв, мауеpлатів | | м3 | 6,16 |  | |
| 12 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 15 см | | м2 | 154,65 |  | |
| 13 | Підвіс П-подібний універсальний | | шт | 846 |  | |
| 14 | Дюбель-шуруп 8х100мм | | шт | 368 |  | |
| 15 | Шурупи самонарізні | | шт | 2413 |  | |
| 16 | Пиломатеріал обрізний | | м3 | 1,05 |  | |
| 17 | Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом | | м2 | 154,65 |  | |
| 18 | Пароізоляційна плівка Strotex | | м2 | 160,84 |  | |
| 19 | Улаштування підшивки стель струганими дошками | | м2 | 154,65 |  | |
| 20 | Дошки обрізні з фаскою 4-6,5 м, ширина 120-150 мм,  товщина 25 мм | | м3 | 3,65 |  | |
| 21 | Улаштування багетів | | м | 105,76 |  | |
| 22 | Багет деревяний 22х58мм | | м | 107 |  | |
| 23 | Поліпшене фарбування колером олійним стель по  дереву | | м2 | 154,65 |  | |
| 24 | Лак для дерева з колером | | т | 0,046 |  | |
| 25 | Папір шліфувальний | | м2 | 1,86 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із  металевих профілів | м2 | 20,63 |  |
| 27 | Дюбелі 6х40 мм | шт | 50 |  |
| 28 | Шурупи 3,5х9,5 мм | шт | 322 |  |
| 29 | Профіль UD-28/27 | м | 18,6 |  |
| 30 | Профіль СD-60/27 | м | 52,6 |  |
| 31 | Підвіс П-подібний універсальний | шт | 15 |  |
| 32 | З'єднувач однорівневий | шт | 35 |  |
| 33 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами | м2 | 20,63 |  |
| 34 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 21,66 |  |
| 35 | Суміші сухі штукатурні гіпсові Knauf Uniflott шпаклівка  для швів ГКЛ 1-5 мм | кг | 7,37 |  |
| 36 | Шурупи 3,5х25 мм | шт | 433 |  |
| 37 | Стрічка армувальна | мп | 20,42 |  |
| 38 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 20,63 |  |
| 39 | Шпаклівка мінеральна Cerezit | кг | 37,13 |  |
| 40 | Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | м2 | 20,63 |  |
| 41 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 14,25 |  |
| 42 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,3 |  |
| 43 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 44 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | м2 | 3,3 |  |
| 45 | Двері металеві в комплекті | шт | 1 |  |
| 46 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків  товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 3,6 |  |
| 47 | Матеріали рулонні гідроізоляційні | м2 | 0,58 |  |
| 48 | Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СT 21 | кг | 16,42 |  |
| 49 | Дюбель-шуруп 100 х 10 мм | шт | 29 |  |
| 50 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр  6 мм | т | 0,00216 |  |
| 51 | Блоки газобетонні 600х200х200мм | м3 | 0,713 |  |
| 52 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 56,83 |  |
| 53 | Суміші сухі штукатурні гіпсові МП-75 | кг | 1733,32 |  |
| 54 | Грунтовка " Хафт-Еульсия" | кг | 2 |  |
| 55 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 93 |  |
| 56 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 97,65 |  |
| 57 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими  сумішами з механізованим нанесенням суміші  штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,  продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки  20 мм | м2 | 596,99 |  |
| 58 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини  штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 | м2 | 596,99 |  |
| 59 | Грунтовка " Хафт-Еульсия" | кг | 20,95 |  |
| 60 | Маячні профілі металеві оцинковані | м | 511 |  |
| 61 | Склосітка штукатурна лугостійка | м2 | 656 |  |
| 62 | Суміші сухі штукатурні гіпсові МП-75 | кг | 18261,63 |  |
| 63 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін та укосів по штукатурці | м2 | 653,82 |  |
| 64 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 411,91 |  |
| 65 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 3,11 |  |
| 66 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок  самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 3,11 |  |
| 67 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 2,45 |  |
| 68 | Суміш суха самовирівнююча Ceresit CN-69 | кг | 195,93 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | Ремонт бетонних східців | шт | 8 |  |
| 70 | Суміш цементна швидкотвердіюча Ceresit RS88 | т | 0,0304 |  |
| 71 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних  плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої  суміші | м2 | 4,87 |  |
| 72 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 4,97 |  |
| 73 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 23 |  |
| 74 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 25,32 |  |
| 75 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 2,22 |  |
| 76 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 3,11 |  |
| 77 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 1,42 |  |
| 78 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 16,17 |  |
| 79 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 23 |  |
| 80 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 3,18 |  |
| 81 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 6,6 |  |
| 82 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit | кг | 3,27 |  |
| 83 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 25,74 |  |
| 84 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього  облицювання стін | м2 | 6,67 |  |
| 85 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 1,32 |  |
| 86 | Улаштування коробів для обшивки труб  гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 13,43 |  |
| 87 | Стрічка армувальна | мп | 11,6 |  |
| 88 | Дюбелі 6х40 мм | шт | 162 |  |
| 89 | Профіль UD-28/27 | м | 45 |  |
| 90 | Профіль СD-60/27 | м | 62 |  |
| 91 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 33 |  |
| 92 | Шурупи 3,5х25 мм | шт | 224 |  |
| 93 | Суміші сухі штукатурні гіпсові Knauf Uniflott шпаклівка  для швів ГКЛ 1-5 мм | кг | 4,2 |  |
| 94 | Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм | м2 | 14,1 |  |
| 95 | Шпаклювання коробів мінеральною шпаклівкою | м2 | 13,43 |  |
| 96 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 24,17 |  |
| 97 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами коробів по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 13,43 |  |
| 98 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 8,46 |  |
| 99 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен  до 20 см2 | м | 692 |  |
| 100 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 692 |  |
| 101 | Проводи з мiдними жилами, число жил та перерiз 3х2,5  мм2 | м | 310 |  |
| 102 | Проводи з мiдними жилами, число жил та перерiз 3х1,5  мм2 | м | 382 |  |
| 103 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни  до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 692 |  |
| 104 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 280 |  |
| 105 | Прокладання гофрованих труб, діаметр умовного  проходу до 25 мм | м | 280 |  |
| 106 | Проводи з мiдними жилами, число жил та перерiз 3х1,5  мм2 | м | 280 |  |
| 107 | Захисна трубка /гофрована 16 мм | м | 280 |  |
| 108 | Коробка розподільча | шт | 9 |  |
| 109 | Клема сполучна для одножильних мідних провідників  32А | шт | 54 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій  проводці, 1-клавішних | шт | 9 |  |
| 111 | Вимикач для прихованої проводки 1-но клавішний | шт | 9 |  |
| 112 | Коробка установча | шт | 9 |  |
| 113 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 45 |  |
| 114 | Розетка штепсельна одинарна з заземленням | шт | 45 |  |
| 115 | Коробка установча | шт | 45 |  |
| 116 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 28 |  |
| 117 | Панель світлодіодна кругла 36Вт | шт | 28 |  |
| 118 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 38 |  |
| 119 | Автоматичний вимикач 3-х полюсний | шт | 3 |  |
| 120 | Автоматичний вимикач 1-но полюсний | шт | 35 |  |
| 121 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2 |  |
| 122 | Бокс монтажний 40\*30\*20 | шт | 2 |  |
| 123 | Шина нульова | шт | 2 |  |
| 124 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 12 |  |
| 125 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 12 |  |
| 126 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 12 |  |
| 127 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 31,4 |  |
| 128 | Перевезення сміття до 5 км | т | 31,4 |  |