# Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

**(зі змінами))**

1. **Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія**: Управління культури та туризму Коломийської міської ради 78203, Україна, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Театральна,27, код 02006248, юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
2. **Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Благоустрій туристичного маршруту та зон відпочинку в селі Воскресинці та села Грушів Коломийської міської територіальної громади,код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
3. **Вид та ідентифікатор закупівлі**: Відкриті торги з особливостями UA-2023-10-10-014864-a
4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Закупівля робіт – Благоустрій туристичного маршруту та зон відпочинку в селі Воскресинці та села Грушів Коломийської міської територіальної громади. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженого дефектного акту

«Благоустрій туристичного маршруту та зон відпочинку в селі Воскресинці та села Грушів Коломийської міської територіальної громади».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовано відповідно до потреб Замовника, визначено проектно-кошторисною документацією та Додатком 6 до Тендерної документації.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Благоустрій туристичного маршруту та зон відпочинку в селі Воскресинці та села Грушів Коломийської міської територіальної громади (код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованахекскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, групаґрунту 3 |  м3 | 800 |
| 2 | Засипання траншей та котлованів бульдозерамипотужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, групаґрунту 2 |  м3 | 640 |
| 3 | Попереднє планування площ бульдозерами потужністю59 кВт [80 кс] за один прохід |  м2 | 1150 |
| 4 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, групаґрунту 1-2 |  м3 | 1600 |
| 5 | Остаточне планування площ бульдозерами потужністю59 кВт [80 кс] за один прохід |  м2 | 1150 |
| 6 | Улаштування основи гравійної |  м3 | 24 |
| 7 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 36 |
| 8 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкрiплень з укосами, група ґрунту 2 (під опори МАФ) |  м3 | 8,1 |
| 9 | Улаштування бетонних фундаментiв об'ємом до 5 м3пiд устаткування (опори МАФ) |  м3 | 8,1 |
| 10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | м3 | 8,262 |
| 11 | Розрівнювання ґрунту вручну, група ґрунту 2 |  м3 | 8,1 |
| 12 | Виготовлення металевих закладних деталей | т | 0,25 |
| 13 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т(металеві закладні) | т | 0,25 |
| 14 | Установка малих архітектурних форм (сцена, гойдалка) | т | 0,62 |
| 15 | Монтаж стаціонарних конструкцій сцени: оглядовихмайданчиків, містків | т | 3,8 |
| 16 | Монтаж площадок і сходів із профільної сталі іздеревяним настилом | т | 1,05 |
| 17 | Установка малих архітектурних форм | т | 9,6 |
| 18 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю ззастосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм | м2 | 4000 |
| 19 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піщано-гравійної суміші | м3 | 600 |
| 20 | Установка малих архітектурних форм | т | 3,2 |
| 21 | Попереднє планування площ бульдозерами потужністю59 кВт [80 кс] за один прохід |  м2 | 320 |
| 22 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарівоснови з піщано-гравійної суміші | м3 | 40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Укладання залізобетонних водопропускних труботвором до 1 м | м3 | 0,74 |
| 24 | Установка малих архітектурних форм | т | 3,8 |

1. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення**: Розмір бюджетного призначення сформований з урахування обсягів наявної потреби та становить 2 153 707,80 грн .
2. **Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 153 707,80 грн з ПДВ.
3. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** визначено відповідно до одного із методів затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020р. № 275 (далі – Наказ). Розрахунок очікуваної вартості закупівлі послуг визначається з урахуванням державних будівельних норм і стандартів, відповідно до дефектного акту, розробленої проектно-кошторисної документації.